**动火安全作业证**

单位：检修中心---------------------------动火等级： 二级---------------------------NO: 200225120737

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 动火地点 | 混合办公区 | | | | | | | 动火执行人：  周前, |
| 作业内容 | 作业内容2 | | | | | | |
| 动火方式 | 风镐 | | | | | | |
| 动火时间 | 2020-02-25 13:06:00 至 2020-02-25 14:06:00 | | | | | | |
| 动火部位可能涉及的可燃介质名称：四氢呋喃 | | | | | | | |
| 取样时间 | 2020-02-25 12:15:39 | | |  | | |  | |
| 采样地点 | 风险点1 | | |  | | |  | |
| 分析数据 | 合格 | | |  | | |  | |
| 取样人/  分析人 |  | | |  | | |  | |
| 危害识别 | 车辆伤害 | | | | | | | |
| 安 全 措 施 | 序号 | | 安 全 措 施 | | | | | |
| 1 | | 动火设备内部清洗置换，达到动火条件（清洗置换介质、时间：改） | | | | | |
| 2 | | 断开与动火设备相连接的管线或上盲板隔离（脱开或盲板数量：2.00） | | | | | |
| 3 | | 动火点周围的下水井、地漏地沟、电缆沟等已采取覆盖、铺沙水封、沟内取样分析等措施（覆盖） | | | | | |
| 4 | | 高处作业采取防火花飞溅措施（防火毯） | | | | | |
| 5 | | 清除动火点周围易燃物（银行） | | | | | |
| 6 | | 现场示范配备消防措施（水，灭火器数量：20.00） | | | | | |
| 7 | | 补充措施：  无 | | | | | |
| 措施填写人 | | 农主任 | | | 外协单位监护人 |  | | |
| 措施落实人 | |  | | | 监火人 |  | | |
| 审批人 | | 2020-02-25 13:28:51 | | | | | | |
| 特殊动火会签（一级、特殊）： | | | | | | | | |
| 封票人： 2020-02-25 14:50:19 | | | | | | | | |

说明：1取样时间与动火时间间隔不超过30分钟；

2特殊动火作业和一般动火作业的《作业证》有效期不超过8h；二级动火作业的作业证有效期不超过72h。